**采购厨房设备明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号/性能 | 数量  单位 |
| 1 | 双炒单温炒炉 | 1800\*800\*800  功率：125W\*2个  电压：220V | 1台 |
| 2 | 单炒单温炒炉 | 880\*800\*800  功率：125W\*1个  电压：220V | 1台 |
| 3 | 调料台 | 730\*480\*80  标1.2不锈钢板制作. | 1个 |
| 4 | 工程款24盆  蒸饭柜 | 1450\*620\*1500  功率：24KW  电压：380V | 1台 |
| 5 | 四门储物柜 | 1200\*500\*1600  不锈钢板标1.2 | 1个 |
| 6 | 双星水池 | 1200\*700\*800  不锈钢板标1.2 | 1个 |
| 7 | 单星水池 | 700\*700\*800  不锈钢板标1.2 | 1个 |
| 8 | 工作台 | 1500\*700\*800  不锈钢板标1.2 | 1张 |
| 9 | 工作台 | 1300\*700\*800  不锈钢板标1.2 | 2张 |
| 10 | 工作台 | 700\*700\*80  不锈钢板标1.2 | 1张 |
| 11 | 工作台 | 1800\*700\*800  采用标1.2不锈钢板。 | 2张 |
| 12 | 切配工作台 | 2280\*1000\*800  采用标1.5不锈钢板。 | 1张 |
| 13 | 柜式工作台 | 2280\*1000\*800  采用标1.5不锈钢板。 | 1张 |
| 14 | 四层货架 | 1500\*500\*1600  采用标1.2不锈钢板加工。 | 1个 |
| 15 | 不锈钢抽烟罩 | 工程款  6.1米  采用标1.0不锈钢板 | 6.1米 |
| 16 | 不锈钢墙板 | 1000  采用标1.0不锈钢板 | 9平方 |
| 17 | 不锈钢油网 | 工程款  600\*500\*40  采用标1.0不锈钢 | 6.1米 |
| 18 | 镀锌板集风管 | 600\*500  采用1.0镀锌板 | 6.1米 |
| 19 | 抽烟风机 | 功率：7.5KW  电压：380V | 1台 |
| 20 | 油烟净化器 | 处理风量：24000  净化率：95%  功率：1200W电压：220V | 1台 |
| 21 | 镀锌板油烟管道 | 600\*600  采用1.0镀锌板加工 | 26平方 |
| 22 | 异形件 | 600\*600  1.0镀锌板加工 | 15平方 |
| 23 | 风机架 | 净化器架 | 2个 |
| 24 | 烟管架 |  | 4个 |
| 25 | 五金配件 |  | 1项 |
| 26 | 配电箱 | 蒸饭柜一键启动2个，风机一键启动1个，净化器开关1个炒炉风机开关2个 | 1套 |
| 27 | 铜线 | 桂林国标铜线6平方 | 3卷 |
| 28 | 线槽及线管 | PVC | 1项 |
| 29 | 水龙头 | 冷热水龙台不锈钢 | 4个 |
| 30 | 电磁一天一小炒炉锅 | 大锅直径80公分、小炒锅50公分 尺寸：2000\*1100\*800+400 功率：20KW+15KW 电压 380V | 1台 |
| 31 | 电磁炉单炉 | 尺寸：70公分 功率20KW 电压380V | 1台 |